附表一 **服务采购需求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 服务基本内容及技术要求 | 备注 |
| 1 | 国家建筑装饰装修产品质量监督检验中心C号楼北向临时围墙工程 | 1. **总体要求**   1.1按工程施工规范以及国家相关法律法规和标准规定的要求进行施工，工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准。  1.2需自行到现场进行实地查勘。  1.3施工内容：  （1）临时围墙施工总长度约47米（含一樘6米宽\*1.8米高的铁制双开门安装）；（2）围墙高度1.8米参（照道路面标高）；  （3）240厚实心砖墙砌筑，墙面内外1：2水泥砂浆抹灰；  （4）围墙每4米设一砖柱（360\*360）；  （5）采用C30钢筋混凝土基础（100厚C20混凝土垫层、地梁尺寸300\*400，配筋4Φ18，Φ10@200）；  1.4附加：  (1) 质保期为两年，若期间发生倾斜崩塌等情况，应能于2日内到场修补。  （2）施工期间应文明安全施工，对现有设施和建筑不造成任何破坏。 |  |