附表一 **服务采购需求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 服务基本内容及技术要求（对应用电方案和施工图纸） | 备注 |
| 1 | 国家添加剂中心及国家建材中心临时施工用电高压增容施工 | 1. **总体要求**

1.1按高压配电施工和安装规范以及国家相关法律法规和标准规定的要求进行施工。1.2需到现场进行实地查勘。1.3需能够自行与电业局沟通，确保送电。1.4 需安全文明施工。1.5施工内容：（1）由原200kva容量高压箱变增容至500kva，频率50赫兹，三相。（2）用电类别：非工业。1.6附加： (1) 施工方应有高压增容及配电施工和安装经历，取得电力设施业务许可证，公司成立5年及以上。（2）合同签订后，应能确保通过电业局验收并送电。 |  |