附表一 **服务采购需求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 服务基本内容及技术要求（对应用电方案） | 备注 |
| 1 | 国家添加剂中心及国家建材中心  高压新装施工图造价 | **总体要求**  1.1按高压配电设计和安装规范以及国家相关法律法规和标准规定的要求进行造价,编制预算书/招标控制价。  1.2 具有电力造价乙级及以上资质。  1.3能与甲方及设计单位进行良好沟通。  1.4造价内容：  （1）供电容量：高压新装负荷总容量2000KVA。  （2））供电方式：频率50赫兹，三相，10kv，电源数目2。  （3）用电类别：非居民照明。  1.5附加：  (1) 造价方应有高压电力造价经历。  (2)有配合预算审核、招标及决算审计的能力。 |  |